**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

**Упаковка, маркировка и отгрузка**

**Инструкции/Требования**

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**Инструкции/Требования:**

Все положения и условия Договора поставки и Заказа на отгрузку должны строго соблюдаться

*ПРИМЕЧАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ К ПОСТАВЩИКУ.*

При возникновении вопросов касательно данных Инструкций, Поставщики должны связаться со ***специалистом по закупу Службы снабжения ТОО «Востокцветмет»***, как указано в Деталях Договора.

Поставщик должен проинструктировать соответствующие департаменты своей организации и, если применимо, своих субпоставщиков о требованиях Инструкций по УМД.

**Часть I: Инструкции по Упаковке и Маркировке**

**Часть II: Инструкции по отгрузке**

**Часть III: Негабаритный Груз**

**Часть IV: Информационный Обмен и Покупатель**

**Часть V: Грузополучатель и Данные для Уведомления Стороны**

**ЧАСТЬ I - ИНСТРУКЦИИ ПО УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ**

Во всех случаях должна применяться метрическая система весов и измерений.

1. **Упаковочный(ые) лист(ы)**
2. Упаковочный(ые) лист(ы) должен (должны) содержать следующую информацию:
	1. Наименование и адрес Поставщика
	2. Наименование и адрес Покупателя и Грузополучателя
	3. Место поставки
	4. Номер упаковочного листа
	5. Дата упаковочного листа
	6. Номер Договора на закуп и/или Заказ на отгрузку
	7. Код материала, наименование товара, единица измерения, количество по позиционно. Данные должны точно соответствовать Деталям Договора или Заказу на отгрузку
	8. Количество упаковок (например, 5 ящиков, 3 контейнера, 6 связок, 2 неупакованных изделий) и общее количество упаковок. (Например, 1 из 5, 2 из 5 и т.д.)
	9. Вес брутто и нетто в килограммах за упаковку.
	10. Общий вес брутто и нетто в килограммах всей партии.
	11. Габариты в сантиметрах и измерения объема упаковки в кубических метрах.
	12. Измерения объема всего груза в кубических метрах.
	13. Номер и тип контейнера, где применимо.
	14. Форма Упаковочного листа указана в Приложении 8

2. Для штучного груза в таре и/ или упаковке Поставщик (для резидентов РК) должен оформить упаковочный лист в соответствии с Приложением 9 и совместно с оригиналами и копиями требуемых сопроводительных документов вложить в запечатанный пакет, который должен находиться внутри тары и/или упаковки с товаром. Второй упаковочный лист должен быть вложен в запечатанный водонепроницаемый пакет и прикреплен снаружи тары и/или упаковки.

Для всего контейнерного груза Поставщик должен предоставить «перечень содержимого контейнера» с подробным списком содержимого контейнера. Перечень содержимого контейнера должен быть вложен в запечатанный пакет, прикрепленный с внутренней стороны левосторонней двери контейнера. Второй перечень содержимого контейнера должен быть вложен в запечатанный водонепроницаемый пакет, прикрепленной снаружи правосторонней двери контейнера. Третий экземпляр перечня содержимого контейнера следует направить отдельным пакетом конечному получателю на месте. Во всех перечнях необходимо указать номер контейнера, идентификационный номер отгрузки и название судна/транспорта.

3. На упаковочном листе должен стоять штамп компании Поставщика и подпись. Два оригинала упаковочного листа необходимо вложить в каждую отгружаемую партию. Один экземпляр внутри упаковки, один экземпляр в водонепроницаемом конверте, прикрепленном снаружи упаковки, со следующими документами:

* Товарная накладная Поставщика;
* Оригинал коммерческого счета-фактуры с печатью и подписью Поставщика;
* Декларация об опасных грузах или паспорт безопасности материала, в применимых случаях;
* Свидетельство о происхождении, если применимо;
* Сертификат качества, если применимо, с указанием срока годности продукции.
1. **Инструкции по упаковке**

Любые требования к упаковке, содержащиеся в технической спецификации, имеют преимущество перед нижеуказанными минимальными требованиями. Поставщик по-прежнему будет нести ответственность за обеспечение соответствующей защиты и/или упаковки для безопасной транспортировки и прибытия товаров в неповрежденном состоянии в конечный пункт назначения. Вся упаковка должна соответствовать Стандарту Экспортной Упаковки.

Расходы, понесенные Покупателем по замене или ремонту непрочной или неподходящей упаковки или в результате утери или повреждения содержимого, будут выставлены Поставщику для возмещения.

1. Упаковка должна соответствовать международным стандартам и соответствовать способу транспортировки (воздушный, морской, железнодорожный, автомобильный и внутренний водный путь) и должна быть соответствующей и достаточной для того, чтобы предотвратить хищение, выдержать многократную разгрузку, погрузку и хранение в течение неопределенного периода в различных условиях.
2. Упакованные товары должны быть защищены внутри корпуса от горизонтально возникающих сил (наклона, передвижений, крепления строп и т.д.) таким образом, чтобы они могли выдерживать такую ​​нагрузку без каких-либо повреждений. Защиту можно обеспечить привинтив болтами к полозьям или основанию, креплением к основанию с помощью рамы, прокладкой между устройством и стенкой корпуса и т.д.

*При изготовлении подставок, связок, ящиков, контейнеров, частичных упаковок и т.д., способ упаковывания должен соответствовать весу и характеристикам товара.*

*Использование картонных коробок или мягких древесноволокнистых досок в качестве внешней защиты недопустимо, за исключением случаев, когда они дополнительно защищены водонепроницаемой упаковкой.*

1. Упаковки должны быть последовательно пронумерованы от 1 и выше для каждого Заказа на закуп (например, 1 из 3, 2 из 3 и т.д.)
2. По возможности необходимо использовать деревянные ящики/коробки хорошего качества или аналогичный вид упаковки.
3. Упаковки весом пять (5) тонн или более должны быть отмечены точками застропки, а также четко указывать с обеих сторон центр тяжести для бережного обращения с упаковкой.
4. Предметы, которые не нуждаются в существенной механической или климатической защите, должны быть упакованы в коробку или поддоны (например, теплообменники, сосуды и т.д.). Поверхности, обработанные машиной или с винтовой нарезкой и все движущиеся внутренние части техники должны быть покрыты легко удаляемым антикоррозионным покрытием. Все фитинги, клапаны и т.д. размером менее 100 мм должны быть упакованы надлежащим образом в коробки. Все фитинги, клапаны и т.д. размером более 100 мм должны быть упакованы надлежащим образом в коробки или поддоны.
5. Сосуды под давлением должны быть защищены от ржавчины, как указано в техническом задании, и должны быть установлены на соответствующих опорных подушках. Для цилиндрических сосудов эти опорные подушки должны иметь точную форму, соответствующую диаметру сосуда, и должны соприкасаться с корпусом по своду 1200. Они должны быть прикреплены к судну металлическими ремнями или аналогичными средствами, но не приварены. Чтобы получить наиболее подходящую конструкцию опорной подушки для оптимальной транспортировки, Поставщик должен связаться с Покупателем.
6. Все люки, насадки и аналогичные отверстия в оборудовании и механизмах и т.д. должны быть закрыты деревянными или металлическими заглушками и надежно закреплены болтами с использованием подходящего прокладочного материала. Резьбовые соединения должны быть заглушены или изолированы, чтобы обеспечить водонепроницаемый шов. Кроме того, края всех швов должны быть загерметизированы водонепроницаемой лентой.
7. Роторы или электродвигатели и вращающиеся части, оснащенные антифрикционными подшипниками, должны быть защищены от движения с помощью ясно видимых внешних зажимов, чтобы предотвратить любое внутреннее повреждение.
8. Все оборудование должно быть полностью осушено до выполнения упаковки и погрузки в целях предотвращения повреждений из-за замерзания и коррозии.
9. Поставщик несет ответственность за надлежащую внутреннюю упаковку и обертывание предметов, подверженных повреждению от влаги (например, инструменты, точные инструменты, электродвигатели и т.д.). Такая защита обязательно предполагает герметизацию и вложение влагопоглощающих материалов, в зависимости от ситуации.
10. Упаковки, содержащие хрупкие предметы, должны быть упакованы с особой осторожностью во избежание поломки в крепких дощатых ящиках и иметь трафаретную печать на всех сторонах «ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ». В тех случаях, когда ящики не должны переворачиваться, Поставщик должен обеспечить четкое указание того, что они находятся в правильном положении. Например: «ВЕРХ».
11. Весь лесоматериал, используемый в процессе упаковки, должен быть обработан надлежащим образом до или после подготовки груза. Лесоматериал должен иметь четкую маркировку ISPM15 или иметь соответствующее свидетельство о произведенной фумигации.
12. Обеспечение механизации разгрузки - цена контракта включает, помимо прочего, упаковку, пакетирование, отгрузку и погрузочно-разгрузочные работы, если иное не указано в контракте. Перевозки всех грузов с весом одного места свыше 15 кг необходимо осуществлять на паллетах и/или в контейнерах. Упаковка всех грузов, требующих для разгрузки кран, должна обеспечивать готовность к разгрузке краном (использованием подложки (брусьев), полотенец или др.).
13. Все опасные грузы, поставляемые для авиаперевозок, должны поставляться в соответствующей упаковке, утвержденной ООН. Для получения помощи в определении соответствующей упаковки, пожалуйста, обратитесь к Регламенту ИАТА или свяжитесь с профессиональным упаковщиком, который был обучен и сертифицирован по стандартам ИАТА. Поставка опасного груза - все опасные материалы должны быть четко обозначены.
14. Поставщик несет ответственность за упаковку и предварительную строповку, необходимую для обеспечения безопасной и эффективной разгрузки. Поставщик должен поставить все подъемные и грузозахватные средства, необходимые для соответствующей разгрузки товаров.
15. Поставщик должен гарантировать, что товары надлежащим образом защищены от повреждения и порчи во время транспортировки и краткосрочного хранения с учетом условий и обстановки на участке или другом месте, являющимся пунктом доставки и на территории, через которые будут провозиться материалы, включая климат, дороги, и предписания по транспортировке. Все упаковки должны быть соответствующим образом предназначены для перевозок на дорогах с неровным покрытием с учетом соответствующих погрузочно-разгрузочных работ. При упаковке, маркировке и транспортировке материалов, Поставщик должен соблюдать международные и национальные законы, применимые в отношении транспортировки материалов, а также техники безопасности, охраны труда и окружающей среды;
16. Поставщик несет ответственность за любые повреждения, потери или уничтожения любых материалов, поставленных в соответствии с контрактом или любые косвенные потери, повреждения или уничтожения любых иных материалов или имущества в результате ненадлежащей упаковки или транспортировки Поставщиком. Расходы, возникшие вследствие несоблюдения Поставщиком процедур и инструкций по упаковке, маркировке и транспортировке, указанных в контракте, подлежат возмещению Поставщиком. Все товары должны быть упакованы, маркированы и транспортированы в соответствии с требованиями по транспортировке опасных материалов (где применимо) и передовой практикой в этой области.
17. **Инструкции по Маркировке**

Все ящики, пакеты и коробки маркируются как указано ниже. На связках маркировка должна быть выбита на металлической или аналогичной бирке и надежно закреплена на связке.

1. Если под одним и тем же номером (сток) товара отправляется более одной упаковки или ящика, сборного груза или крупногабаритного товара, КАЖДЫЙ ящик должен быть пронумерован и отображать ОБЩЕЕ количество отправляемых упаковок (например, Ящик 1 из 5, Ящик 2 из 5, и т.д.)
2. Поставщик должен предоставить перечень всех транспортируемых товаров, с подробным списком содержимого. Для товара(ов), поставляемых в комплекте, наборе и т.д. необходимо приложить дополнительный список составляющих данного комплекта, набора и т.д.
3. Товар(ы), поступающие на склад в виде комплекта должен(ы) быть упакованы раздельно друг от другого (каждый комплект должен быть упакован раздельно).
4. Надписи маркировок должны производиться заглавными буквами высотой не менее 20 мм и наноситься либо краской, либо несмываемыми чернилами. Эта маркировка должна, по возможности, наноситься в трех разных точках каждого ящика, упаковки, связки и т.д.
5. Каждое отдельное изделие из сварной/конструкционной стали должно иметь металлическую штамповку с опознавательной монтажной отметкой.
6. Ящики с запасными частями должны иметь маркировку «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ».
7. Товар (являющийся кабельно-проводниковой продукцией), поставляемый Поставщиком Покупателю по Договору на поставку должен иметь в обязательном порядке заводскую маркировку (метрику), которая должна быть нанесена непосредственно по всей длине Товара с указание знаков линейной длины (метры). В случае несоблюдения настоящего требования Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара. Возврат и/или замена Товара, несоответствующего требованиям маркировки, указанным в настоящем пункте Договора, осуществляются исключительно силами и за счет Продавца в полном объеме
8. В каждом случае, коробка, ящик и контейнер, а также отдельные материалы должны быть четко обозначены, как указано в контракте. Продавец должен убедиться, что ярлыки, содержащие подробную информацию о номере и дате контракта, количестве и описании материалов, прикреплены к материалам или накладной/ упаковочному листу для сопровождения материалов к месту назначения.
9. Поставки вредных/опасных материалов требуют от Поставщика применения надлежащих/стандартных предупреждающих надписей маркировок для коммерческой перевозки вредных/опасных грузов. К каждой партии груза необходимо прилагать Паспорт безопасности применяемых материалов (ПБМ).

Маркировка на упаковке должна содержать следующие данные:

Номер договора или Заказа на закуп (в применимых случаях)

Код товара / Маркировочный номер ...................................

Страна происхождения …………………………………..

Грузовая единица № ......................из...................

Вес брутто т........................................кг

Вес нетто ........................................кг

Габариты Д........Ш.......В.......(в сантиметрах)

Особые требования перемещения..............................................

1. **Коммерческий счет-фактура**

Коммерческий счет-фактура должен быть выпущен на английском или русском языках на официальном бланке Поставщика. В каждом документе необходимо четко указать полное наименование и адрес Поставщика. Если Поставщик не является производителем поставляемого товара, необходимо указать полное наименование и адрес производителя. Если в материалах присутствуют части иностранного происхождения, необходимо указать страну происхождения и содержание в процентах. В коммерческих счетах-фактурах должна быть оригинальная подпись и печать Поставщика. Коммерческие счета-фактуры Субпоставщиков Поставщика не принимаются. В случае если Поставщик желает, чтобы его Субпоставщик предоставил коммерческий счет-фактуру, Поставщик должен предоставить ему свой официальный бланк и цены Заказа на закуп, а также правильное описание товаров.

В коммерческом счете-фактуре обязательно должна быть указана следующая информация:

1. Общее описание товаров, т.е. «Оборудование и материалы для».
2. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: ТОО «Востокцветмет») (*адрес будет сообщен*). При этом Поставщик обязан заблаговременно известить Покупателя о Грузоперевозчике – указав все данные (наименование, адрес, контактное лицо, телефоны, электронную почту, а также все иные данные, которые может дополнительно затребовать Покупатель).

УВЕДОМИТЬ СТОРОНУ: Контактные лица для координации вопросов по логистике и курированию перевозок Покупателя с контактами указаны в Деталях Договора.

1. Идентификационные отметки отгрузки, как указано в инструкциях по маркировке.
2. Дата Номера Счета-фактуры.
3. Условия поставки в соответствии с Договором поставки или Заказа на отгрузку (FCA, DDP, и т.д.).
4. Номер Договора поставки и Заказа на отгрузку, если применимо.
5. Номер позиции в Договоре поставки или Заказе на отгрузку, парт номер Поставщика, код материалов Покупателя и описание должны быть в соответствии с Деталями заказа или Заказом на отгрузку.
6. Количество отправленных товаров и единицы измерения для каждой позиции в Договоре поставки или Заказе на отгрузку.
7. Общий метрический объем и Метрический вес нетто и брутто товаров.
8. Указание валюты, т.е. «Доллар США, Евро» и т.д.
9. Продажная цена единицы товара в валюте договора.
10. Суммарная продажная цена в валюте договора.
11. Итоговая цена в счете-фактуре.
12. **Сертификат происхождения**

Сертификат происхождения обычно составляется Поставщиком, но может быть подготовлен Грузоперевозчиком/ Агентом по транспортировке на основе информации, полученной из Коммерческого счета-фактуры и Упаковочного листа Поставщика.

Если в соответствии с Договором поставки или Заказом на отгрузку необходимо, чтобы Поставщик подготовил Сертификат происхождения, Поставщик должен указать тип товара, а также полное наименование и адрес производителя отправляемых товаров.

ЧАСТЬ II - ИНСТРУКЦИИ ПО ОТГРУЗКЕ

Частичные отгрузки должны сопровождаться удостоверяющими документами, и не должны истолковываться как выполнение обязательств Поставщика. Дополнительная оплата за упаковку, отгрузку или транспортировку не допускается, если иное не указано в Договоре поставки или Заказе на отгрузку. Каждая партия сопровождается упаковочными листами с разбивкой по позициям.

Все товары, полученные в согласованном Пункте доставки или в пункте конечного назначения сверх требований в Договоре поставки или Заказе на отгрузку, подлежат возврату в обмен на деньги за счет Поставщика.

**Поставщик должен соблюдать следующие требования:**

Продавец обязан получить GREENLIGHT от Специалиста по складскому хозяйству до отгрузки товара(ов).

Контактные лица для координации вопросов по логистике и курированию перевозок Покупателя с контактами указаны в Деталях заказа

ЧАСЫ РАБОТЫ СКЛАДА: с 08:00 и до 16:00 часов ежедневно

В целях обеспечения безопасности, к заезду на территорию месторождения ТОО «Востокцветмет» допускаются только легковые, грузовые и/или полноприводные автомашины. Обязанностью Поставщика является отправка груза подходящим автотранспортом для осуществления беспрепятственной безопасной разгрузки на складе.

Допускается отправка небольших грузов курьерской компанией с условием передачи товара Материально-Ответственному лицу Покупателя на территории, указанной в Заказе на отгрузку.

Поставщик должен подготовить накладную на отпуск запасов на сторону в 2 (двух) экземплярах и отправить Покупателю с товаром(и).

В случае поставки иностранных грузов Поставщик должен отправить инвойс в 1 (одном) экземпляре с товаром(и) и 1 (одном) экземпляре по адресу: Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 121.

В накладной на отпуск запасов на сторону и инвойсе, Поставщик должен указывать номер Договора поставки и Заказа на отгрузку, по которому производится поставка. Без указания номера Договора поставки и Заказа на отгрузку, документы будут возвращены обратно Поставщику для корректировки документов за счет Поставщика.

На упаковке необходимо указывать номер продажи с отражением номера продаж в накладной на отпуск запасов на сторону Поставщика (если необходимо).

Паллетоместо/ коробка/ящик должно сопровождаться упаковочным листом с указанием номера Договор закупки и Заказа на отгрузку, если применимо, которое должно быть вложено в каждое место. В упаковочном листе должны быть указаны товарные позиции, находящихся именно в данной коробке/ящике с указанием количества товара (ов).

Упаковка/коробка не должны быть повреждёнными.

Товар (ы) должны быть размещены на паллете.

Товар(ы), такие как: зубья, ножи гребёнки и т.д. (тяжелые металлические ТМЦ) должны быть размещены на паллете в один ярус.

Масло и смазки должны быть размещены в один ярус на паллете на автотранспорте.

**ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Прибывающий персонал Поставщика, в том числе водители, на территории Покупателя должны пользоваться резервными комплектами СИЗ (Жилет, каска, антигололедные насадки в зимнее время), предоставленными Покупателем (хранение на КПП участков). Запрещается, находится в шортах, сланцах.

Прибывающие сотрудники Поставщика, в том числе водители, привозящие грузы должны быть в трезвом состоянии и не иметь в наличии алкогольные напитки и психоактивные вещества. Сотрудники Поставщика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не будут допущены на территорию предприятия Покупателя.

Соблюдать нормы действующего законодательства, включая законодательство об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, а также иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на рабочей площадке, где выполняются работы;

Соблюдать внутренние нормативные документы Покупателя, регламентирующие работу по созданию безопасных условий труда.

Соблюдать требования правил дорожного движения, знаков безопасности, действующие на территории выполнения работ.

Поставщик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

При наличии вины Поставщика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Покупателю причиненные убытки.

Покупатель вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением работниками Поставщика (водителями транспортных средств, работниками, связанными с погрузкой или разгрузкой ТМЦ) и третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Покупателя/Поставщика/третьих лиц, привлекаемых Поставщиком. В случае отказа Поставщика/третьих лиц, привлекаемых Поставщиком, от подписания такого акта, он оформляется Покупателем в одностороннем порядке.

В случае совершения нарушений со стороны Поставщика требований правил промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, правил дорожного движения, Покупатель вправе составить акт о совершенных нарушениях с предоставлением акты в службу снабжения и юридическому управлению Покупателя.

Соблюдать правила пропускного режима действующего на предприятиях Покупателя, в том числе иметь в наличии световозвращающие полосы повышенной видимости, противооткатные устройства, проблесковый маячок;

Покупатель имеет право останавливать разгрузку транспортных средств Поставщика в связи с выявленными нарушениями правил промышленной, Пожарной безопасности и охраны труда, нарушения требований знаков безопасности, маршрутов передвижения, совершенные водителем транспортного средства на территории покупателя.

**Рабочая Инструкция по самовывозу для Экспедитора**

По указанию Руководителя Складского Хозяйства Экспедитор уполномочен осуществлять следующие действия по согласованию непосредственно с Поставщиком:

1. Согласовывать условия отгрузки с Поставщиком;
2. Выдавать инструкций по доставке Поставщику/или Экспортному упаковщику Поставщика;
3. Оказывать помощь Поставщику по требованиям документации.

Поставщики должны связаться с Экспедитором для получения инструкций по доставке.

**ЧАСТЬ III** **– ПЕРЕВЕС И НЕГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Крупногабаритными позициями для неделимых грузов и негабаритными грузами считаются все отдельные предметы (например, коробка, ящик, связка, и т.д.), превышающей следующие размеры или вес:

Ширина 2.43 метров

Высота 2.43 метров

Отгрузочный вес свыше 5 метрических тонн

Размеры негабаритных грузов представляют особую важность. Неточность может привести к задержке движения и чрезмерным расходам или повреждению груза.

При поставке крупно-габаритных грузов поставщику необходимо уведомить специалиста службы снабжения о весогабаритных характеристиках груза.

Фактический вес брутто и габариты должны быть предоставлены Экспедитору как можно раньше до отгрузки, чтобы при необходимости планы отгрузки можно было изменить с минимальной задержкой или срывом.

ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ

Для получения необходимых разрешений, выбора средств перевозки и соблюдения законодательных норм и правил техники безопасности применяются следующие требования к перевозке негабаритных грузов. Эта информация должна быть предоставлена Экспедитору:

1. ***Чертежи общего расположения или оборудования с четким указанием:***
2. Веса и габаритных размеров оборудования
3. Центр тяжести
4. Подъемные скобы, места крепления и подъема
5. Размер скоб
6. Используемый материал опорной подушки (древесина или метал)
7. Местоположение опорной подушки
8. Количество опорных подушек
9. Ширина, высота и вес каждой опорной подушки
10. Любые особые требования и меры предосторожности при перевозке и подъеме.

Планы Общего расположения в трех экземплярах должны быть предоставлены Поставщиком не позднее трех (3) месяцев до готовности к отгрузке/доставке, для рассмотрения и согласования Экспедитором.

После утверждения общего чертежа оборудования Экспедитор подает заявку на получение всех необходимых разрешений для транспортировки.

На основании общего чертежа оборудования Экспедитор подготовит общую транспортную схему в трех экземплярах, показывающую:

1. ***Общая транспортная схема:***
2. Количество осей и колес
3. Расстояние между осями
4. Нагрузка на ось
5. Общая длина, ширина, высота и вес транспорта
6. Местоположение опорной подушки
7. Центр тяжести
8. Вращение части оборудования
9. Расположение подъемных скоб, если применимо
10. Расположение строп, если применимо.